
# BRUKSANVISNING FOR VANNKJØLER PL 170-260-260M

* Vannkjøleren PL 170 tilkobles 230 volt 10 amp èn faset kurs. (230/1/50).
* Vannkjøleren PL 260 (M) tilkobles 230 volt 16 amp èn faset kurs.(230/1/50).
* Sørg for at det er minimum 100mm klaring for luftinntak til kjøleaggregat. (Vannkjøleren må ikke plasseres helt inn mot vegg).
* Vanntanken fylles med rent kaldt vann til ca 10 cm over utløpshullet i øvre del av vanntanken.
* Bunnplatene legges med perforeringen i enden fra maskinrom. Posefangerne festes i bunnplaten.
* Av/på bryteren merket *kjøling* slås på og oppbyggingen av isbanken starter. Dette tar

Ca. 4-5 timer avhengig av romtemperaturen og temperaturen på vannet.

* Produksjonen startes ved å senke varene i øvre del av vanntanken og slå på bryteren merket *pumpe.* Ikke plasser varer i det lille kammeret ved perforeringen. Ikke kjør pumpen uten at det er vann i vanntanken.
* Hvis det er montert intervall, startes denne funksjonen med pumpebryter lengst mot høyre. (Bryteren til venstre må slåes av.)Vannpumpen går da i 3 timer og deretter 1 minutt hver halve time.
* Vannkjøleren rengjøres regelmessig etter kjøkkenets retningslinjer.
* Kjølemaskinens luftkjølte kondensator rengjøres regelmessig etter behov, men minst hvert halvår. Dette gjøres ved å demontere dekselet på vannkjølerens bakside og børste i kjølefinnene`s retning.
* Tømmekranen settes inn med næringsmiddelgodkjent fett ved behov, dette for å isolere mot kondens og vannlekkasje.
* **Ikke fyll varmt vann i vanntanken når det er is igjen i tanken.**
* Ikke start Sovinox uten at det er vann i tanken.
* Produsenten er ikke ansvarlig for skade på personer eller materiell dersom Sovinox benyttes til andre formål enn beskrevet i bruksanvisningen.